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废水碳源综合利用管理与技术指南
第2部分：评估技术导则
编制说明
[bookmark: _Toc233209966][bookmark: OLE_LINK2]一、背景情况
2020年，第七十五届联合国大会一般性辩论上习近平总书记发表重要讲话，提出我国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2022年，生态环境部等多部委联合印发《减污降碳协同增效实施方案》（环综合〔2022〕42号），把实现减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手。污（废）水处理既是深入打好污染防治攻坚战的重要抓手，也是推动温室气体减排的重要领域。为加快推动和规范污（废）水领域减污降碳协同，开展《废水碳源综合利用管理技术指南》（以下简称《指南》）的编制工作。
[bookmark: _Toc233209967][bookmark: OLE_LINK9]1.1制订必要性分析
一是落实长三角区域绿色低碳一体化发展的重要举措。长三角区域是绿色低碳高质量发展的先行区。2024年中共中央 国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》明确指出要打造绿色发展高地，深入推进长三角一体化发展，打造世界级绿色低碳产业集群。2025年印发的《长三角美丽中国先行区建设行动方案》也指出区域要共建绿色低碳发展高地。《指南》制订是落实长三角区域绿色低碳一体化发展的重要举措。
二是加快推进并规范污水处理领域的降碳减污协同工作。污水处理领域作为碳达峰重要领域之一的，碳达峰时间节点越发临近，理应加快推进该领域的降碳工作。同时，随着长三角区域污水处理厂排放要求的提升，污水处理所需的碳源投加量、能耗也不断增加；企业端也面临同样的困境。亟需对易降解，可生化性好的工业企业污（废）水作为碳源进行综合利用，在实现污染不增的同时，将有效降低污水处理厂和企业碳排放，实现污水处理领域的低碳化。《指南》的研制将推进和规范长三角区域污（废）水碳源综合利用工作，明确管理要求、技术评估要求和碳减排量核算等，为污（废）水作为碳源进行综合利用落地实施提供保障支撑，也为其他区域工作提供样板。
三是助力企业降本增效实现绿色低碳可持续发展。环保、绿色、低碳是企业的核心竞争力，也是可持续发展能力的重要展现，更是企业挖掘发展潜能的重要路径，企业作为污染防治的责任主体，废水处理是应尽的义务。依法依规将废水作为碳源进行综合利用，不仅能有效降低企业废水处理成本，形成竞争优势；也是生态环境治理领域科学、精准、依法治污的重要体现。对于污水处理厂，通过废水碳源替代乙酸钠等化学物质碳源，也能降低污水处理厂的运行成本，实现双赢。
[bookmark: _Toc233209968]1.2法律法规政策情况
[bookmark: OLE_LINK26]1.2.1法律法规情况
1) 生态环境法典
	[bookmark: _Hlk232931092]《生态环境法典》于2026年8月15日起实施，对碳达峰，减污降碳作出明确规定，相关条款如下。
第五条第二款  国家采取有利于保护生态环境、促进人与自然和谐共生的经济、技术等政策措施，统筹产业结构调整、污染防治、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约和绿色低碳发展。
第九条  企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少环境污染和生态破坏，节约集约利用资源，控制温室气体排放，履行绿色低碳发展义务，并对所造成的损害依法承担责任。
第一百四十九条  污染防治坚持精准治污、科学治污、依法治污的方针，坚持统筹规划、源头防控、分类管理、社会共治，强化多污染物控制协同、区域治理协同，加强全过程监督管理，实现减污降碳协同增效，改善生态环境质量，保障公众健康。
第二百九十八条  排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。
向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后，方可排放。
第三百零三条  向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合水污染物排放标准。
第九百四十二条  国家采取积极应对气候变化的政策和措施，控制和减少温室气体排放，积极稳妥推进碳达峰碳中和，增强适应气候变化能力，提高全社会的应对气候变化意识。
第一千零三十二条  国家将碳达峰碳中和目标要求全面融入国家发展规划，通过碳达峰碳中和目标推动减缓气候变化。
国家实施碳排放总量和强度控制制度，基于碳达峰碳中和目标科学合理确定碳排放指标。


2) 长三角区域生态环境保护条例
	· 浙江省生态环境保护条例（2026年）

	第三十一条  省、设区的市人民政府应当建立应对气候变化工作机制，根据国家有关规定制定碳达峰碳中和实施方案，建立健全碳达峰碳中和工作推进机制，实施碳排放总量和强度控制制度，逐步将碳达峰碳中和相关工作纳入生态环境保护考核体系。
第六十三条第二款  省、设区的市人民政府应当将推进碳达峰碳中和、生物多样性保护和生态环境修复情况，纳入生态环境状况和生态环境保护目标完成情况年度报告。

	· 上海市环境保护条例（2026年）

	第二十一条  本市将碳达峰、碳中和工作纳入经济社会发展全局，推动经济社会发展全面绿色转型，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，实现生态优先、绿色低碳的高质量发展。

	· 江苏省生态环境保护条例（2026年）

	第九条第三款  鼓励企业、行业协会以及高等学校、科研机构、学会等开展生态环境保护科学研究、技术开发和科学普及，推广应用减污降碳新技术、新工艺、新产品，推动绿色低碳发展。
第七十三条  省、设区的市人民政府应当加强应对气候变化工作，建立健全碳达峰碳中和工作推进机制，落实碳达峰碳中和任务，推动能源消费总量和强度控制向碳排放总量和强度控制转变。
第七十四条  县级以上地方人民政府应当建立健全减少污染排放、降低温室气体排放的激励约束机制，推动产业结构、能源结构、交通运输结构等优化调整，加快建立以低碳为特征的产业体系、能源体系和交通运输体系，有效控制温室气体排放，提升应对气候变化能力。


3) 长三角区域涉碳领域
	· 浙江省绿色低碳转型促进条例（2026年）

	第三条  绿色低碳转型坚持中国共产党的领导，贯彻新发展理念，遵循全面转型、协同转型、创新转型、安全转型原则，以碳达峰碳中和工作为引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，形成节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式和生活方式
第十条  省生态环境主管部门应当会同有关部门，统筹污染治理、生态保护以及温室气体减排要求，强化生态环境分区管控，加强生态环境准入管理，按照国家规定实施温室气体排放生态环境影响评价，推动减污降碳协同增效。

	· 上海市碳排放管理办法（2025年）

	第四条  本市按照国家规定，建立完善碳排放总量和强度双控制度，加强相关基础能力建设，采取有效措施控制温室气体排放。
第六条  本市支持企业、社会团体和教育、科研机构等开展重点领域降碳相关基础研究和前沿技术研究，推进低碳零碳负碳技术的产学研用深度融合。
第三十九条  本市按照国家规定，推进建设项目碳排放纳入环境影响评价体系，加强源头管控，提升减污降碳协同治理水平。


1.2.2政策情况
（一）国家层面
1) [bookmark: _Hlk232945638]关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知（2020年）
	近年来，我国城镇（园区）污水处理事业蓬勃发展，为改善水生态环境发挥了重要作用。城镇（园区）污水处理厂既是水污染物减排的重要工程设施，也是水污染物排放的重点单位。为进一步规范污水处理环境管理，依据水污染防治法等法律法规，现就有关事项通知如下。
（五）配合相关部门，加强对各方签订运营服务合同和委托处理合同的指导服务，并督促严格履行。通过政府管理部门与运营单位签订运营服务合同的方式，明确项目的运营与维护、污水处理费、双方的一般权利和义务、违约赔偿、解释和争议解决等内容。鼓励运营单位与纳管企业通过签订委托处理合同等方式，约定水质水量、监测监控、信息共享、应急响应、违约赔偿、解释和争议解决等内容。在责任明晰的基础上，运营单位和纳管企业可以对工业污水协商确定纳管浓度，报送生态环境部门并依法载入排污许可证后，作为监督管理依据。


2) 关于推进污水资源化利用的指导意见（2021年）
	污水资源化利用是指污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，以及从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。
（三）总体目标。到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。


3) 减污降碳协同增效实施方案（2022年）
	一、面临形势
党的十八大以来，我国生态文明建设和生态环境保护取得历史性成就，生态环境质量持续改善，碳排放强度显著降低。但也要看到，我国发展不平衡、不充分问题依然突出，生态环境保护形势依然严峻，结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，实现美丽中国建设和碳达峰碳中和目标愿景任重道远。与发达国家基本解决环境污染问题后转入强化碳排放控制阶段不同，当前我国生态文明建设同时面临实现生态环境根本好转和碳达峰碳中和两大战略任务，生态环境多目标治理要求进一步凸显，协同推进减污降碳已成为我国新发展阶段经济社会发展全面绿色转型的必然选择。
面对生态文明建设新形势新任务新要求，基于环境污染物和碳排放高度同根同源的特征，必须立足实际，遵循减污降碳内在规律，强化源头治理、系统治理、综合治理，切实发挥好降碳行动对生态环境质量改善的源头牵引作用，充分利用现有生态环境制度体系协同促进低碳发展，创新政策措施，优化治理路线，推动减污降碳协同增效。
（三）主要目标。
到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成；重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效；形成一批可复制、可推广的典型经验；减污降碳协同度有效提升。
到2030年，减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标；大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效；水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。
（十四）推进水环境治理协同控制。大力推进污水资源化利用。提高工业用水效率，推进产业园区用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用、梯级利用和再生利用。构建区域再生水循环利用体系，因地制宜建设人工湿地水质净化工程及再生水调蓄设施。探索推广污水社区化分类处理和就地回用。建设资源能源标杆再生水厂。推进污水处理厂节能降耗，优化工艺流程，提高处理效率；鼓励污水处理厂采用高效水力输送、混合搅拌和鼓风曝气装置等高效低能耗设备；推广污水处理厂污泥沼气热电联产及水源热泵等热能利用技术；提高污泥处置和综合利用水平；在污水处理厂推广建设太阳能发电设施。开展城镇污水处理和资源化利用碳排放测算，优化污水处理设施能耗和碳排放管理。以资源化、生态化和可持续化为导向，因地制宜推进农村生活污水集中或分散式治理及就近回用。


4) 关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见（2023年）
	当前，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。污水处理既是深入打好污染防治攻坚战的重要抓手，也是推动温室气体减排的重要领域。为深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会要求，推动污水处理减污降碳协同增效，制定本实施意见。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持系统观念，协同推进污水处理全过程污染物削减与温室气体减排，开展源头节水增效、处理过程节能降碳、污水污泥资源化利用，全面提高污水处理综合效能，提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治，助力实现碳达峰碳中和目标，加快美丽中国建设。
到2025年，污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展，能效水平和降碳能力持续提升。地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂。
（四）减少温室气体排放。科学开展污水管网清淤管护，减少甲烷排放。支持依法依规将上游生产企业可生化性强的废水作为下游污水处理厂碳源补充。加强高效脱氮除磷等低碳技术应用，减少脱氮过程氧化亚氮逸散。鼓励污水处理厂使用植物除臭剂、环保型絮凝剂等新型绿色药剂。
（十）加大科技支撑。开展污水处理绿色低碳关键技术攻关，重点突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料、环保型药剂、温室气体控制、智能监测与优化控制等关键共性技术，推动大数据、人工智能、数字孪生等数字技术与污水处理工艺融合发展。推动产学研深度融合，加强污水污泥资源化利用、减污降碳协同等创新技术科技成果转化、技术集成示范和应用推广。


5) [bookmark: _Hlk232946495]关于全面推进美丽中国建设的意见（2023年）
	二、总体要求
全面推进美丽中国建设，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实全国生态环境保护大会部署，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，处理好高质量发展和高水平保护、重点攻坚和协同治理、自然恢复和人工修复、外部约束和内生动力、“双碳”承诺和自主行动的关系，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，维护国家生态安全，抓好生态文明制度建设，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快形成以实现人与自然和谐共生现代化为导向的美丽中国建设新格局，筑牢中华民族伟大复兴的生态根基。
（二）积极稳妥推进碳达峰碳中和。
有计划分步骤实施碳达峰行动，力争2030年前实现碳达峰，为努力争取2060年前实现碳中和奠定基础。坚持先立后破，加快规划建设新型能源体系，确保能源安全。重点控制煤炭等化石能源消费，加强煤炭清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统。开展多领域多层次减污降碳协同创新试点。推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控，加强碳排放双控基础能力和制度建设。逐年编制国家温室气体清单。实施甲烷排放控制行动方案，研究制定其他非二氧化碳温室气体排放控制行动方案。进一步发展全国碳市场，稳步扩大行业覆盖范围，丰富交易品种和方式，建设完善全国温室气体自愿减排交易市场。到2035年，非化石能源占能源消费总量比重进一步提高，建成更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场。


6) 建立健全碳达峰碳中和和标准计量体系实施方案
	（二）加强重点领域碳减排标准体系建设。
7.加强基础设施低碳升级标准制修订。研究制定城市基础设施节能低碳建设、污水垃圾资源化利用、农房节能改造、绿色建造等标准。完善建筑垃圾、余能余热再生及循环利用设备标准。研究制定大规模无线局域网节能通信协议等标准。制定面向节能低碳目标的数据中心等信息基础设施参考架构、规划布局、使用计量、运营管理等标准。


7) 碳达峰碳中和标准体系建设指南（2023年）
	[bookmark: OLE_LINK20]（三）主要目标
围绕基础通用标准，以及碳减排、碳清除、碳市场等发展需求，基本建成碳达峰碳中和标准体系。到2025年，制修订不少于1000项国家标准和行业标准（包括外文版本），与国际标准一致性程度显著提高，主要行业碳核算核查实现标准全覆盖，重点行业和产品能耗能效标准指标稳步提升。实质性参与绿色低碳相关国际标准不少于30项，绿色低碳国际标准化水平明显提升。
5.生产和服务过程减排标准
基础设施建设和运行减碳领域重点制修订城市基础设施低碳建设、城镇住宅减碳、低碳智慧园区建设、农房低碳改造、绿色建造、污水垃圾资源化利用、海水淡化等标准，建筑废物循环利用设备、空气源热泵设备等标准，以及面向节能低碳目标的通信网络、数据中心、通信机房等信息通信基础设施的工程建设、运维、使用计量、回收利用等标准。


8) 国家应对气候变化标准体系建设方案（2025年）
	（四）温室气体与污染协同管理技术规范
将温室气体排放管控纳入环境影响评价与排放管理标准体系，强化源头防控，推进减污降碳协同增效，主要包括协同管理的环境影响评价标准以及其他环境管理技术规范。
2.协同管理的环境管理技术规范
协同管理的环境管理技术规范可为强化温室气体与污染物排放提供配套技术支撑，主要包括协同管理温室气体的环境保护工程技术规范、生态环境分区管控技术规范、建设项目竣工环保验收技术规范、固废环境管理技术规范、生态保护和修复监管技术规范等。推动在重点行业大气治理、污水处理、土壤环境修复、固体废物处理处置等技术规范中强化治污能耗和温室气体协同控制要求，推进减污降碳协同增效。
（六）减缓气候变化技术管理规范
减缓气候变化技术管理规范用于指导减缓气候变化技术评估、示范、推广，促进减缓气候变化技术创新，充分发挥技术支持气候行动的关键杠杆作用。主要包括低碳技术管理规范和减污降碳协同控制可行技术指南。
2.减污降碳协同控制可行技术指南
减污降碳协同控制可行技术指南是对温室气体和污染物控制全过程所应采用清洁原料和能源、清洁生产工艺、协同控制技术路线等所作的技术规定，可为企业进行减污降碳技术路线和工艺方法选择提供技术指导。重点针对发电、建材、钢铁、有色、石化、化工、造纸等污染物和温室气体排放重点行业，制定减污降碳协同控制可行技术指南，指引行业采用减污降碳技术，协同减少污染物和温室气体的排放。


9) 国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026年）
	第十三篇  加快经济社会发展全面绿色转型 建设美丽中国
牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以碳达峰碳中和为牵引，以健全生态文明制度体系为保障，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，改善生态环境质量，筑牢生态安全屏障，增强绿色发展动能。（二）积极稳妥推进碳达峰碳中和。
第四十八章  持续改善环境质量
坚持环保为民，全面落实精准科学依法治污，更加注重源头治理，强化减污降碳协同、多污染物控制协同、区域治理协同，加快推动环境质量改善由量变到质变。


10) “十五五”碳达峰行动方案（2026年）
	到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%，确保如期实现碳达峰目标，为实现2035年国家自主贡献目标、推进碳中和奠定坚实基础。
（九）发挥循环经济助力降碳作用。大力推广资源循环型生产模式，强化废弃物综合利用、能量梯级利用、水资源循环使用，推进废水、废气、废液、废渣等资源化利用。


11) 美丽中国建设“十五五”规划（2026年）
	到2030年，生态环境质量全面改善，美丽中国建设取得新的重大进展。绿色生产生活方式基本形成，碳达峰目标如期实现，主要污染物排放总量持续减少，固体废物综合治理能力和水平显著提升，城乡人居环境显著改善，生态系统多样性稳定性持续性不断提升，核与辐射安全水平持续提高，国家生态安全得到有效保障，适应美丽中国建设要求的生态环境治理体系不断健全，建成一批美丽中国建设示范样板，人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感不断增强。
（十五）提升应对气候变化基础能力。完善碳排放统计核算体系和动态监测预警机制，强化部门间数据共享衔接。完善重点行业领域碳排放核算机制，健全企业碳排放核算方法，构建项目碳排放和碳减排核算体系，研究将绿证纳入碳排放核算的可行路径。加强甲烷、氧化亚氮、含氟气体等非二氧化碳温室气体管控，提升非二氧化碳温室气体控排监测、核算、报告、核查能力，推广回收利用技术。
（十七）提升重点行业领域绿色低碳水平。制定重点行业和生态环境基础设施减污降碳协同治理技术指南，构建协同度指数，深化城市和产业园区减污降碳协同创新试点。


（二）长三角区域层面
1) 减污降碳协同增效领域方案
	· [bookmark: OLE_LINK18]浙江省减污降碳协同创新区建设实施方案（2022年）

	（二）主要目标
到2025年，基本形成符合主体功能定位的开发格局，初步建立资源循环利用体系，构建减污降碳协同制度体系，实现技术突破、管理优化、制度创新，形成可复制、可推广的减污降碳协同发展典型模式。主要污染物总量减排和单位GDP二氧化碳排放完成国家下达的控制目标，非化石能源占一次能源消费比重达到24%，所有设区市和60%的县（市、区）通过“无废城市”建设评估，设区市减污降碳协同指数提高10%，创建20个创新城市、50个创新园区，建设200个标杆项目。
到2030年，减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标；碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效；水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。非化石能源占一次能源消费比重达到30%，设区市减污降碳协同指数累计提高20%，累计创建40个创新城市、100个创新园区，建设400个标杆项目。
四、推进水环境治理协同控制
（八）深化水环境治理与温室气体减排协同。聚焦绍兴、嘉兴纺织，衢州、嘉兴造纸，温州电镀等行业开展减污降碳协同。纺织行业推行小浴比染色、无聚乙烯醇上浆织造、再生纤维素纤维绿色制浆、针织物平幅染色、涤纶织物少水连续式染色等技术和装备改造。造纸行业开展黑液、制浆造纸污泥等废料以及制浆臭气、污水厌氧消化甲烷等废气中生物质能源的回收利用。电镀行业淘汰现有高耗能机电设备，提高生产线自动化率。大力推进污水资源化利用，推进产业园区用水系统集成优化。适度发展稻鱼综合种养、渔光一体、鱼菜共生等多层次综合水产养殖模式。到2025年，打造60个水环境治理与温室气体减排协同标杆项目，打造一批农业领域减污降碳协同试点，建成1000家低碳生态农场。
（九）注重污水处理减污降碳协同。鼓励污水处理厂采用高效低能耗设备。鼓励污水处理厂互联互通、削峰填谷，推广污泥沼气热电联产及水源热泵等热能利用技术，推广建设太阳能发电设施。实施农村生活污水治理“强基增效双提标”行动，持续推进处理设施建设改造，因地制宜开展农村生活污水治理。实施城镇“污水零直排区”建设攻坚行动。到2025年，所有县（市、区）完成城镇“污水零直排区”建设，完成10个污水处理设施减污降碳协同示范工程建设；城市生活污水集中收集率力争达到80%以上，城市污水处理率达到98%以上；农村生活污水治理行政村覆盖率和处理设施出水达标率达95%以上。

	· 浙江省全面深化减污降碳协同创新区建设行动方案（2025-2027年）

	一、总体要求
全面深化减污降碳协同创新区建设，建立以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，形成源头、过程、末端一体推进的减污降碳协同工作模式，显著提高减污降碳协同治理能力和治理水平。到2025年，完成主要污染物排放总量减排目标，碳排放强度降低4.48%以上，尽最大努力完成“十四五”碳排放强度降低目标，打造减污降碳协同园区6个以上，新增减污降碳协同项目100个以上，减少二氧化碳排放200万吨以上。到2027年，主要污染物排放总量持续减少，完成国家下达的碳排放“双控”目标，打造减污降碳协同园区20个以上，新增减污降碳协同项目300个以上，累计减少二氧化碳排放800万吨以上。
6.深化水环境治理协同控制。完善污水处理厂绿色低碳相关技术指引，推动建设一批污水处理绿色低碳标杆厂。持续推进城镇污水管网提升改造行动，推广污泥低碳处理工艺。到2025年，累计培育打造省级星级工业园区“污水零直排区”60个以上，累计打造污水处理绿色低碳标杆厂5个以上。到2027年，全省城市生活污水集中收集率稳定在80%以上。

	· [bookmark: OLE_LINK19]上海市减污降碳协同增效实施方案（2023年）

	（三）主要目标 
到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成；协同增效原则在推动绿色低碳发展、污染治理、生态保护、应对气候变化等生态环境重点工作中得到全面贯彻；推动一批典型协同控制试点示范项目落地应用；减污降碳协同度有效提升。
到2030年，减污降碳协同能力显著提升，助力本市实现碳达峰目标；碳减排与空气质量稳定改善协同推进取得显著成效；水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。
四、推动水环境和土壤污染治理与碳减排协同增效 
（一）水环境治理领域协同控制
开展工业节水专项行动，强化计划用水限额管理，持续推动工业重点用水企业节水技术改造，促进企业间水资源共享和水资源梯级利用，提高工业用水重复利用率。加快推动城镇生活污水资源化利用，以现有污水处理厂为基础，因地制宜规划布局再生水利用基础设施，拓展污水资源化利用范围和途径。推进污水处理厂节能降耗，优化工艺流程，提高处理效率。鼓励污水处理厂采用高效水力输送、混合搅拌和鼓风曝气装置等高效低能耗设备。推广污水处理厂污泥沼气热电联产及水源热泵等热能利用技术。提高污泥处置和综合利用水平，结合污水厂新建、扩建工程，同步实施污泥干化焚烧设施建设，推进燃煤电厂污泥掺烧。因地制宜利用污水处理厂资源开发分布式光伏发电项目。开展城镇污水处理和资源化利用碳排放测算，优化污水处理设施能耗和碳排放管理。选择符合农村实际的生活污水治理技术和模式，因地制宜开展农村生活污水处理设施建设，强化设施运行维护，规范资源化利用方式。

	· 江苏省减污降碳协同增效实施方案（2023年）

	（三）主要目标
到2025年，全省减污降碳协同推进的工作机制基本形成，应对气候变化与生态环境保护统筹融合的格局基本建立，重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效，减污降碳协同度有效提升。主要污染物排放总量持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放完成国家下达目标任务，生态环境质量持续改善，生态环境治理体系和治理能力显著提升，美丽江苏建设初显成效。
到2030年，全省减污降碳协同管理体系更加完善、能力显著提升，经济社会绿色低碳转型发展取得显著成效，助力实现碳达峰目标。主要污染物排放总量、单位地区生产总值二氧化碳排放持续下降，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降，生态环境质量大幅改善，争创成为美丽中国建设示范省，为实现碳中和提供强有力支撑。
（十四）推进水环境治理协同控制。大力推进污水资源化利用，推动产业园区用水系统集成优化，鼓励串联用水、分质用水、一水多用、梯级利用和再生利用，提高工业用水效率。深入推进城镇污水处理提质增效“333”行动，开展城镇区域水污染物平衡核算管理，推进排污口“查、测、溯、治”系统治理，到2025年，全省城市生活污水集中收集处理率达到80%。构建区域再生水循环利用体系，探索推广污水社区化分类处理和就地回用，因地制宜建设人工湿地水质净化工程及再生水调蓄设施，到2025年城市再生水利用率达25%以上。推进污水处理厂节能降耗，优化工艺流程，提高处理效率，鼓励采用高效低能耗设备，推广污泥沼气热电联产及水源热泵等热能利用技术，推广建设太阳能发电设施。开展城镇污水处理和资源化利用碳排放测算，优化污水处理设施能耗和碳排放管理。以资源化、生态化和可持续化为导向，因地制宜推进农村生活污水集中或分散式治理及就近回用。


2) 美丽中国领域方案
	· [bookmark: _Hlk233008914]长三角美丽中国先行区建设行动方案（2025年）

	二、共建绿色低碳发展高地
（一）构建协同共赢绿色产业体系。打造具有国际影响力的集成电路、生物医药、低空装备等战略性新兴产业集群，前瞻布局脑机接口、量子科技、空天深海等未来产业，发展壮大节能环保、新能源、新材料等绿色低碳环保产业，培育环境健康友好产业。坚决遏制“两高”项目盲目上马，推进石化、钢铁、纺织等传统行业数字化智能化同绿色化深度融合。系统推进各类减污降碳协同创新试点。
三、共创生态环境协同治理样板
（五）推进水污染系统治理。推进新一轮太湖流域、巢湖水环境综合治理，实施淮河、洪泽湖、淀山湖等重点水体水质提升行动。在太湖、大运河等跨省流域水环境敏感区及重要水源涵养区开展入河排污口整治提升工程，推进工业园区污水处理提质增效。深化太浦河、新安江—千岛湖等跨界水体协同保护与一体化监管。复制推广长三角生态绿色一体化发展示范区（以下简称一体化示范区）跨界水体共保联治制度。推广雨污水“厂站网一体化”运维管理模式，探索建立污水系统运维按效付费机制。推进生态清洁小流域建设。建立农业面源污染“监测—溯源—核算—治理—管理”全链条防治体系。协同推进淀山湖等跨界河湖开展美丽河湖保护与建设，鼓励相关城市全域推进美丽河湖建设。到2027年，区域内长江干流段、新安江水质稳定保持Ⅱ类，淮河水质保持Ⅲ类，太湖、巢湖水生态环境持续改善，美丽河湖建成率达到44%。

	· 关于全面深化美丽浙江建设的实施意见（2024年）

	二、全领域推进绿色低碳发展
（二）积极稳妥推进碳达峰碳中和。健全完善碳达峰碳中和政策体系，加快打造新型能源体系建设先行省。推动交通运输结构绿色低碳转型。高水平建设减污降碳协同创新区。推动能耗双控转向碳排放双控。编制实施适应气候变化行动方案。到2027年，新能源车辆渗透率争取达到50%。
三、全要素推动环境品质提升
（六）巩固提升水生态环境质量。深化“污水零直排区”建设，加快污水管网提升改造，推进污水处理减污降碳协同增效改革。推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级，完成排污口排查整治，巩固提升水体治理成果。全域建设幸福河湖。开展八大水系水生态健康评估，实施重要水域岸线空间保护。强化生态用水保障，推进集中式饮用水水源保护区规范化建设。到2027年，省控以上断面优良水质比例达到96%；到2035年，全面绘就“人水和谐”新画卷。

	· 关于全面推进美丽上海建设打造人与自然和谐共生现代化国际大都市的实施意见（2024年）

	三、加快绿色低碳转型，彰显发展之美
（一）积极稳妥推进碳达峰碳中和。有计划分步骤实施碳达峰行动，加快能源、产业、交通、城乡建设等重点领域绿色低碳转型，力争2030年前实现碳达峰。推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控，加强碳排放双控基础能力和制度建设。组织重点区域、园区开展碳达峰碳中和试点示范，推进多领域、多层次减污降碳协同创新试点。建立健全碳达峰碳中和标准体系、碳排放统计核算体系和产品碳足迹管理体系，大力培育碳核算、碳认证等第三方机构。推进主要温室气体清单化管理，加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放控制。打造碳排放综合管理系统，建设碳达峰碳中和数字化智能化管理平台。运行好全国碳排放权交易市场，深化上海地方碳市场建设，完善碳市场数据质量管理等各项基础性制度。
四、深化污染防治攻坚，彰显环境之美
（二）持续深入打好碧水保卫战。更加突出人水和谐，统筹水资源、水环境、水生态治理，优化调整水功能区划及管理制度，深入推进长江保护修复。全面保障饮用水安全，推进原水连通管工程建设，提升供水管网“一网调度”功能，强化水源地规范化建设。全面推进入河入海排污口排查，建立分类整治、动态销号和长效管理工作机制。推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级，落实差异化管理措施。按照收集处理设施建设与城镇发展同步的要求，稳步提升污水收集处理能力，持续开展雨污混接普查和整治，实现城镇污水全收集、全处理。因地制宜建设雨水储存、末端截流和净化设施，加强城镇排水管网、防汛泵站等排水系统运维管理和修复改造，建设一批污水处理绿色低碳标杆厂。建立水生态考核机制，加强水源涵养区和生态缓冲带保护修复。强化淀山湖等湖库生态预警监测，积极应对蓝藻水华等生态灾害。加强跨界水体共保联治，深化长三角生态绿色一体化发展示范区饮用水水源协同保护。到2027年，地表水水质优良比例达到95%左右，美丽河湖建成率达到50%左右；到2035年，基本完成生态清洁小流域建设，美丽河湖基本建成。

	· 关于全面推进美丽江苏建设的实施意见（2024年）

	二、加快发展方式绿色低碳转型
（二）积极稳妥推进碳达峰碳中和。落实碳达峰碳中和“1+N”政策体系，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。严格控制非电行业用煤，提高煤炭清洁集约利用水平，构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，发展光伏发电、海上风电，安全有序发展核电，强化能源储备调节。积极参与全国碳排放权市场交易，加强碳市场数据质量管理、配额分配和清缴履约工作。增强省域森林、湿地、土壤、海洋等生态系统固碳作用，支持里下河地区提升生态系统碳汇能力。深入推进减污降碳协同创新。
三、推动生态环境实现根本好转
（九）加快环境基础设施建设。组织实施一批补短板、强基础、利长远的环境基础能力项目，加强环境基础设施建设规划保障和用地预留。强化城镇水污染物平衡核算管理，持续推进污水处理提质增效，推动实现城镇生活污水全收集、全处理。加快城镇污水处理厂新一轮提标改造，加强污泥无害化处理和资源化利用。积极稳妥推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理，配套完善重点涉水园区工业废水集中处理设施。强化区域特殊危险废物集中处置设施建设，着力提升危险废物处置能力。


3) 长三角区域标准体系建设
	· [bookmark: OLE_LINK49]长三角生态环境保护标准一体化建设规划（2020-2035）

	（六）应对气候变化相关标准
1.研究制修订减污降碳协同控制技术规范适应“积极稳妥推进碳达峰和碳中和”的需求，加强跟踪国际标准的发展，根据《碳达峰碳中和标准体系建设指南》，结合环境管理实际，梳理研究减污降碳协同增效的相关标准体系。加强碳排放核算技术和环境准入管理，探索研究制订统一重点工业园区(行业)碳排放核算和绩效评价技术指南、温室气体治理的技术方法标准。在标准制修订中考虑减污降碳综合效益，完善成本效益分析内容。

	· 浙江省生态环境保护标准体系建设指南（2023年）

	（一）碳达峰碳中和标准子体系
强化碳排放源头管理，积极推进碳减排核算、碳普惠、镇(乡)和村(社区)低碳建设，助力科学降碳。
1.碳排放管理标准。主要包括碳排放评价指南、碳减排核算、碳足迹评价技术通则、碳足迹核算指南、减污降碳协同等相关技术规范。目前，我国碳排放领域的标准主要集中在碳排放核算方面，碳排放评价、碳足迹、碳减排核算等方面的标准较为欠缺。我省相关省级地方标准仅2项。我省应充分发挥减污降碳协同创新区试点优势，积极探索开展碳评价、碳足迹、碳减排核算、减污降碳协同等领域的地方标准研制工作。

	· [bookmark: OLE_LINK21]上海市碳达峰碳中和标准计量体系建设实施方案

	4．加强城乡建设低碳升级标准制修订
聚焦新时期节能与绿色建筑发展需求，围绕绿色生态城区、建筑用能限额、超低能耗建筑、外墙保温一体化、污水垃圾资源化利用、农房节能改造、绿色建造等重点领域，适时开展相关标准的制修订工作。完善建筑垃圾、余能余热再生及循环利用设备标准。研究制定大规模无线局域网节能通信协议等标准。制定数据中心、5G基站等信息基础设施低碳设计、节能改造、使用计量、运营管理、绿色低碳评价等标准。

	· 江苏省生态环境高水平标准体系建设方案

	一、加大标准制修订力度，着力解决缺标、低标、配标不足问题
（一）加强标准制定，解决缺标问题
在应对气候变化领域，推动制定《江苏省市(县)级温室气体清单编制技术指引》《污水处理行业减污降碳协同标准》等8项标准。


4) “十五五”发展规划纲要
	· 浙江省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026年）

	十五、加快建设更高水平生态省，打造人与自然和谐共生的美丽浙江
绿色发展是浙江现代化建设的鲜明底色。坚持深入践行绿水青山就是金山银山理念，以碳达峰碳中和为牵引，以优化产业、能源、交通运输结构和提升生态环境治理能力水平为着力点，加力推进生态文明建设，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化，加快经济社会全面绿色低碳转型，打造美丽中国先行省。
（一）积极稳妥推进和实现碳达峰
强化低碳转型载体支撑。实施循环经济“991”行动计划。加快绿色低碳、资源循环利用和碳污协同减排关键技术攻关。开展新一轮省级及以上开发区绿色低碳循环化改造，推动国家碳达峰试点、零碳公共机构、低碳园区、零碳园区、零碳工厂等载体建设，深化国家减污降碳协同创新区建设。到2030年，建成20个省级零碳园区。积极参与全国碳市场建设，有效运行全省碳普惠减排市场。

	· 上海市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026年）

	十四、全力建设生态宜居美丽上海
以碳达峰碳中和为牵引，深入推进绿色低碳发展，持续改善生态环境质量，不断提升生态空间品质，加快打造美丽中国上海典范。
1.积极稳妥推进和实现碳达峰
全面实施碳排放双控制度，推进重点领域绿色低碳转型，积极践行绿色低碳生活方式，确保2030年前实现碳达峰。

	· 江苏省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026年）

	第十三篇 加快全面绿色转型  建设人与自然和谐共生的美丽江苏
牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹经济发展和生态环境保护，以碳达峰碳中和为牵引，深化生态文明体制改革，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极推进美丽中国先行区建设，厚植高质量发展的生态底色，增强绿色发展动能。
第四节 完善生态文明制度体系
健全现代环境治理体系。完善生态环境治理责任、监管、市场和法规政策体系，发布一批生态环境标准，更加注重源头治理，强化减污降碳协同、多污染物控制协同、区域治理协同。全面落实精准科学依法治污，深化以排污许可制为核心的固定污染源监管制度改革，优化污染物排放总量指标管理制度。深化跨区域污染防治协作，完善重点流域横向生态保护补偿机制。统筹推进生态环境损害赔偿。提升生态环境全量监测监控能力，构建智慧执法体系。强化生态安全风险防范，加强环境风险企业、重点园区环境隐患排查治理和风险防控。推进新污染物协同治理，扎实开展重金属污染防治。

	· 安徽省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026年）

	第十六篇  加快经济社会发展全面绿色转型  打造生态文明建设安徽样板
牢固树立绿水青山就是金山银山理念，以碳达峰碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，坚决守护好山好水，建设美丽安徽。
培育壮大绿色低碳产业。培育绿色产业链供应链，构建绿色制造体系和服务体系。推动智能网联新能源汽车全链条零碳发展。引导工业园区绿色化改造升级，建设零碳园区、零碳工厂。大力发展节能降碳服务、环境托管服务，推广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等模式，促进新能源和节能环保产业、低碳产业一体化融合发展。建设“中国环境谷”。积极参与全国碳排放权交易市场和温室气体自愿减排交易市场建设，稳步扩大交易行业范围。落实促进绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格、科技、环保政策。


[bookmark: _Toc233209969][bookmark: OLE_LINK10]1.3标准情况
涉及到废水间接排放协商，废水作为碳源以及碳减排核算，经济效益等领域的相关标准见下表1.3-1。
[bookmark: OLE_LINK24]表1.3-1  相关标准情况
	序号
	标准名称
	领域
	类型

	1
	国家水污染物排放标准制订技术导则（HJ 945.2—2018）
	间排协商
	行业标准

	2
	化学品  快速生物降解性 通则（GB/T 27850-2011）
	评估
	国家标准

	3
	化学品  活性污泥呼吸抑制试验（GB/T 21796-2022）
	评估
	国家标准

	4
	水解酸化反应器污水处理工程技术规范（HJ 2047—2015）
	评估
	行业标准

	5
	室外排水设计标准（GB 50014-2021）
	评估
	国家标准

	6
	废（污）水处理用复合碳源（HG/T 5960—2021）
	产品标准
	[bookmark: OLE_LINK47]行业标准

	7
	生化法处理废（污）水用碳源 乙酸钠（HG/T 5959—2021）
	产品标准
	行业标准

	8
	废水处理减污降碳协同评估指南（T/ACEF 144—2024）
	绩效评价
	团体标准


[bookmark: _Toc233209970][bookmark: OLE_LINK3]二、起草组工作简况
[bookmark: _Toc233209971][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK12]2.1 任务来源
[bookmark: OLE_LINK51]为贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划》《国家标准化发展纲要》《长三角生态环境保护标准一体化建设规划（2020-2035）》，推进污（废）水处理领域减污降碳协同，经前期“三省一市”（江苏省、上海市、浙江省、安徽省）生态环境主管部门同意，2025年8月，“三省一市”市场监督管理部门《关于下达2025年度第一批长三角区域地方标准制修订计划的通知》（苏市监〔2025〕131号)），将《废水碳源综合利用管理技术指南》（系列标准，共3项，以下简称《指南》）列入制修订计划。相关牵头起草单位为浙江省生态环境科学设计研究院、上海市环境科学研究院、江苏省环境科学研究院、安徽省生态环学境科学研究院，参与单位为中国环境科学研究院、嘉兴市生态环境局嘉善分局、安徽农业大学等。
[bookmark: _Toc233209972][bookmark: OLE_LINK11]2.2 工作过程
工作过程主要包括前期准备、立项申报、征求意见、技术审查、报批发布等过程。具体工作如下：
[bookmark: OLE_LINK54]（1）前期准备
2024年1月，浙江省环科院与中国环科院就废水碳源利用相关标准研讨交流。
2024年4月，浙江省环科院在2024年度长三角生态环境标准一体化工作会议上提出了《指南》立项建议。
2024年5月，《2024年度长三角生态环境标准一体化工作会议纪要》明确推荐《指南》申报长三角区域一体化标准。
2024年8月，浙江省环科院会同其他两省一市环科院，中国环科院等单位，成立标准编制小组，共同开展《指南》立项申报工作。立项申报书中明确《指南》由3部分组成，分别是第1部分 管理要求、第2部分 评估技术导则、第3部分 碳减排量核算；涵盖了废水碳源综合利用的全过程，且依次从管理层面、技术层面和成效方面进行了规定。
（2）立项申报
2025年6月，以浙江省环科院为代表，参加“三省一市”市场监督管理局组织的立项评估会。
2025年8月，《指南》获批立项，分别是《废水碳源综合利用管理与技术指南  第1部分:管理要求》《废水碳源综合利用管理与技术指南  第2部分:评估技术导则》《废水碳源综合利用管理与技术指南  第3部分:碳减排和经济效益核算方法》。标准编制组就相关内容制定了分工和计划安排。
2025年9月-2026年1月，对长三角区域内废水碳源案例进行收集。结合国家相关标准，对《指南》（草案）文本进一步完善修改。同步对国家、行业、地方以及社会团体相关涉碳源、碳排放核算、绩效等标准、政策文件进行系统梳理分析。
2026年2月-6月，结合国家政策、标准等，以及浙江绍兴黄酒废水协商等具体项目工作，起草完成《指南》（征求意见稿）以及编制说明。
[bookmark: _Hlk234911268]2026年7月，《指南》（征求意见稿）文本和编制说明，在标准编制组内部开展内部征求工作。赴典型案例企业开展调研和座谈交流，进一步核实实施效果与成效。
（3）征求意见



[bookmark: _Toc233209973]2.3主要起草单位和人员
[bookmark: OLE_LINK52]（1）主要起草单位
主要起草单位包括浙江省生态环境科学设计研究院、上海市环境科学研究院、江苏省环境科学研究院、安徽省生态环学境科学研究院，参与单位为中国环境科学研究院、嘉兴市生态环境局嘉善分局、安徽农业大学、浙江大学。
（2）主要起草人员
主要起草人员和任务分工安排见下表（以单位排序）。
	姓名
	单位
	任务分工

	徐志荣
	浙江省环科院
	负责标准的总体设计、编写和审定

	姚  轶
	浙江省环科院
	参与标准的总体设计、编写和审定

	郦  颖
	浙江省环科院
	负责标准具体章节的编制

	周启圳
	浙江省环科院
	负责标准具体章节的编制

	胡正峰
	浙江省环科院
	负责标准具体章节的编制

	谭映宇
	浙江省环科院
	负责标准具体章节的编制

	张  伟
	浙江省环科院
	负责标准具体章节的编制

	张钢锋
	上海市环科院
	参与标准的总体设计、编写和审定

	钱晓雍
	上海市环科院
	参与标准的总体设计、编写和审定

	杜天君
	上海市环科院
	负责标准具体章节的编制

	陈漫漫
	上海市环科院
	负责标准具体章节的编制

	卜梦雅
	上海市环科院
	负责标准具体章节的编制

	尤本胜
	江苏省环科院
	参与标准的总体设计、编写和审定

	陈颢
	江苏省环科院
	负责标准具体章节的编制

	黄玉莹
	江苏省环科院
	负责标准具体章节的编制

	操庆
	江苏省环科院
	负责标准具体章节的编制

	潘明婕
	江苏省环科院
	负责标准具体章节的编制

	吴蕾
	安徽省环科院
	参与标准的总体设计、编写和审定

	张红
	安徽省环科院
	负责标准具体章节的编制

	海子彬
	安徽省环科院
	负责标准具体章节的编制

	郑鑫
	安徽省环科院
	负责标准具体章节的编制

	钱靖
	安徽省环科院
	负责标准具体章节的编制

	王海燕
	中国环科院
	参与标准的总体设计、编写和审定

	卢延娜
	中国环科院
	负责标准具体章节的编制

	刘琰
	中国环科院
	负责标准具体章节的编制

	唐俊
	安徽农业大学
	负责标准具体章节的编制

	薛李铭
	嘉兴市生态环境局嘉善分局
	负责标准具体章节的编制

	朱亮
	浙江大学
	负责标准具体章节的编制



[bookmark: _Toc233209974][bookmark: OLE_LINK4]三、标准编制原则和主要技术要求的确定依据及理由
[bookmark: _Toc233209975][bookmark: OLE_LINK15]3.1总体框架
《指南》按照立项文件要求，设置3部分，包括管理要求、评估技术导则、碳减排和经济效益核算方法，分别从管理层面、技术层面和效益层面全过程解决废水碳源综合利用相关需求，为废水处理领域减污降碳协同提供管理依据和技术支撑。
《第1部分：管理要求》：重点聚焦国家排放标准提出的“排污单位与污水集中处理设施运营单位可协商约定某项水污染物排放浓度限值”具体实施管理过程需要解决的需求、可行性、风险、设施设备改造、协商约定具体内容等。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]《第2部分：评估技术导则》：在《第1部分：管理要求》的基础上，在技术层面进行评估可行性，评估废水能否作为碳源，实施后对污水处理厂的影响，协商浓度限值测算分析等内容，解决废水作为碳源项目的落地实施中具体问题。
《第3部分：碳减排和经济效益核算》：在《第1部分：管理要求》《第2部分：评估技术导则》基础上，进一步明确废水作为碳源项目落地实施所取得的碳减排和经济效益测算方法和依据，为后续碳排放核算、碳足迹、碳交易等奠定基础。同时，通过效益分析测算，推动管理决策。


[bookmark: OLE_LINK30]图3.1-1  《指南》三个部分之间逻辑关系
[bookmark: _Toc233209976][bookmark: OLE_LINK13]3.2 编制原则
[bookmark: OLE_LINK55]（1）科学性原则
依据《国家水污染物排放标准制订技术导则》（HJ 945.2—2018）以及相关国家水污染物排放标准中管理规定，并在长三角区域废水间接排放协商、作为碳源利用等实践的基础上，总结凝练各环节关注重点而进行制定。
[bookmark: OLE_LINK56]（2）实用性原则
聚焦当前废水碳源综合利用或废水间排协商工作过程中面临的管理层面、技术层面以及实施效益分析等堵点难点，结合长三角区域相关间接排放协商试点、实践等工作情况，形成切实可行的废水碳源综合利用的管理技术指南。
（3）指导性原则
[bookmark: OLE_LINK25]废水碳源综合利用涉及行业较多，典型的如农副食品加工、酒类、屠宰等，各行之间存在差异，且废水碳源综合利用具体项目实施过程也会存在差异。因此《指南》做指导性规定，具体项目落地实施时按“一企一策一方案”实施。《指南》起草按照《标准编写规则  第7部分：指南标准》（GB/T 20001.7—2017）进行编制。
（4）系统性原则
针对废水碳源综合利用工作，从管理层面、技术层面和绩效层面等3个层面系统性进行起草编制，形成3个部分，构成系列标准。各部分之间逻辑关系要清晰，不存在交叉与重复。
[bookmark: _Toc233209977][bookmark: OLE_LINK14]3.3 技术路线
《指南》编制的技术和工作路线见图3.3-1。


图3.3-1  《指南》技术路线及工作流程图
[bookmark: _Toc233209978][bookmark: OLE_LINK16]3.4 主要技术要求确定的依据及理由
3.4.1适用范围
《第2部分：评估技术导则》以下简称《评估技术导则》适用范围为：废水碳源综合利用管理指南的评估原则与工作流程、废水作为碳源的可行性评估要求、污水集中处理设施的处理能力及碳源需求评估、风险管控与评估和协商限值的确定。适用于指导和规范废水作为碳源综合利用的评估。不适用于含放射性物质的废水。
结合《评估技术导则》评估原则中“4.1.1 合规性原则”，在法律法规和标准允许排污单位与污水集中处理设施协商间接排放的前提下，开展废水碳源综合利用协商间接排放可行性评估工作。根据《生态环境法典》，以及现行有效的国家和地方排放标准，确定《指南》适用范围见下表3.4.1-1。
表3.4.1-1  《指南》主要适用行业范围
	行业或通用工序
	可间排协商或作碳源的污水处理厂类型
	标准依据

	
	城镇污水处理厂
	行业专业工业污水处理厂
	综合工业污水处理厂
	

	屠宰及肉类加工（C135）
	可
	可
	可
	屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准（GB 13457—2025）

	食品加工制造业（C131、C132、C133、C136等）
	可
	可
	可
	食品加工制造业水污染物排放标准（GB 46817—2025）

	酒类制造业
（C151）
	可
	可
	可
	酒类制造业水污染物排放标准（GB 19821—2025）

	柠檬酸工业
（C1469）
	可
	可
	可
	柠檬酸工业水污染物排放标准（GB 19430—2013）

	淀粉工业
（C13891）
	可
	可
	可
	淀粉工业水污染物排放标准（GB 25461—2010）

	酵母工业
（C1469）
	可
	可
	可
	酵母工业水污染物排放标准（GB 25462—2010）

	制糖工业
（C134）
	可
	可
	可
	制糖工业水污染物排放标准（GB 21909—2008）

	C13、C14和C15中未有行业型排放标准的类型
	否
	可
	可
	污水综合排放标准GB 8978—1996


另外，依据《国家水污染物排放标准制订技术导则》（HJ 945.2—2018）中“6.8.7 水污染物间接排放限值的确定”提及的“对于可生化性较好的农副食品加工工业等污水，可执行协商限值”。结合“碳源”相关要求，《指南》重点聚焦于《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）中的农副食品加工业（C13）、食品制造业（C14）和酒、饮料和精制茶制造业（C15）；对于其他行业，废水具备碳源特性，且有毒有害等物质可控可预处理的，也可参考《指南》执行。
3.4.2术语和定义
DB 31/310***、DB32/310***、DB33/310***、DB34/310***界定的术语和定义适用于本文件。
3.4.3评估原则与工作流程
《评估技术导则》根据法律法规、标准政策等规定确定4项评估原则，分别是合规性原则、完整性原则、科学性原则、总量不增加原则等。相关确定依据如下：
（1）评估原则
——合规性
主要规定“在法律法规和排放标准允许工业企业与污水集中处理设施协商间接排放的前提下，开展废水碳源综合利用可行性评估工作。”。《生态环境法典》第298条和第303条，分别明确了排向污水集中处理设施和城镇污水集中处理设施的废水应开展预处理及满足水污染物排放标准要求。因此，在废水作为碳源综合利用应当依法依规开展。
——完整性
主要规定“废水碳源综合利用既要对工业企业废水是否可以作为碳源进行评估分析，也要对污水集中处理设施的处理能力、碳源需求等进行评估分析，以确定需求和必要。”相关国家排放标准明确规定“污水处理集中设施确保达标的前提下开展协商工作”，相关排放标准规定见表3.4.3-1。
表3.4.3-1  排放标准中关于间接排放协商前提要求
	序号
	标准
	条款规定

	1
	屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准（GB 13457—2025）
	4.2对于间接排放情形，在不造成管网腐蚀和淤积堵塞、污水集中处理设施进水满足设计处理能力和确保达标排放的前提下，排污单位与污水集中处理设施运营单位可协商约定某项水污染物排放浓度限值，但不得超过表1 规定的协商间接排放最高浓度值。

	2
	食品加工制造业水污染物排放标准（GB 46817—2025）
	4.2对于间接排放情形，在不造成管网腐蚀和淤积堵塞、污水集中处理设施进水满足设计处理能力和确保达标排放的前提下，排污单位与污水集中处理设施运营单位可协商约定某项水污染物排放浓度限值。

	3
	酒类制造业水污染物排放标准（GB 19821—2025）
	4.2对于间接排放情形，在不造成管网腐蚀和淤积堵塞、污水集中处理设施进水满足设计处理能力和确保达标排放的前提下，排污单位与污水集中处理设施运营单位可协商约定某项水污染物排放浓度限值。


由上表可知，相关排放标准中均明确不造成管网腐蚀和淤积堵塞，即要保障相关污水管网及设施的安全；同时也明确了要满足设计处理能力和达标排放的前提下，即要求稳定达标。
——科学性
主要规定“根据废水水质特点，通过测试分析、统计计算等手段，客观评估废水的作为碳源的可行性、污水集中处理设施的处理能力等，为废水作为碳源综合利用的可行性提供基础依据和支撑。”等内容，要求所有评估过程均基于实际测试与客观分析，不得依靠经验主观推断，同时需要综合考量现有设施的运行负荷、水质波动等实际情况，确保最终确定的协商排放限值符合行业实际，具备可落地执行的科学性基础。
——防风险
主要规定“废水碳源综合利用中涉及排放标准不允许间接排放协商的污染物，应开展预处理以及污水集中处理设施排放口的排放浓度限值测算，避免毒性强、环境危害大、具有持久性和易于生物富集的有毒有害水污染物被稀释排放。”。《国家水污染物排放标准制订技术导则》（HJ 945.2—2018）中6.8.7条款规定，对于其他水污染物，如果排向城镇污水集中处理设施以外的其他污水集中处理设施，应根据行业污水特征、污染防治技术水平以及污水集中处理设施处理工艺水平确定间接排放限值。允许排放源与污水集中处理设施商定某项污染物的间接排放限值时，应满足污水集中处理设施的排放量较排放源自行处理时不增加、加强监测监管等条件。在《石油化学工业水污染物排放标准》（二次征求意见稿）4.2.4条款中，进一步规定了污水集中处理设施污染物排放的量不得高于上游所有排污单位按其适用的排放标准计算的该污染物排放量的前提下进行。即明确了污染物不增的要求。
（2）工作流程
主要包括本次废水碳源综合利用协商间接排放可行性评估整体分为四大步骤，具体开展流程如下：
第一步：开展废水作为碳源可行性评估，实施废水水质全分析、废水生物处理可行性分析（包括可生化性、脱氮潜力评估等），根据分析结果判定废水可间接还是直接作为碳源利用，如废水拟直接作为碳源利用的，应进一步开展反硝化速率对比测试、硝化速率、除磷影响、耗氧速率等影响分析三项基础试验研判工作；
第二步：依托第一步分析结果，开展污水集中处理设施处理能力及碳源需求评估，一方面基于进出水实测浓度完成设施处理能力评估，另一方面通过理论碳源需求量测算开展碳源需求评估；
第三步：结合前两步全部评估数据，开展风险管控评估，明确不同污染物的分类管控要求，并完成不可协商污染物的最严浓度限值确定工作；
第四步：汇总全部分析、测算与判定结果，最终形成废水碳源综合利用评估结论，确定协商排放限值浓度。
具体如下图所示。


图3.3-2  工业废水作为碳源评估工作流程
3.4.4废水作为碳源可行性评估要求
主包括废水水质全分析、生物处理可行性分析、碳源利用方式判定、直接作为碳源的可行性评估等方。其中：
（1）废水水质全分析
规定要开展排污单位废水水质全分析测试，分析范围应包括行业相关标准规定的常规污染物、特征污染物，以及其他可能涉及的有毒有害物质、腐蚀性、病原微生物，分析各项污染物的浓度水平。为后续分析提供数据支撑。
（2）废水生物处理可行性分析
主要包括可生化性分析和脱氮潜力分析，判断废水在生物处理工艺的表现，具体如下：
结合《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》(HJ 2047—2015)等技术规范以及国内外广泛采用的经验，通过测试废水中BOD5/CODCr，判断废水的可生化性，详见下表。
表3.4.4-1  废水可生化性分类
	BOD5/CODCr
	>0.45
	0.3~0.5
	<0.3

	可生化性
	良好
	较好
	较差


参考《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）中“当污水中五日生化需氧量和总凯氏氮之比大于4时，可达到理想脱氮效果;五日生化需氧量和总凯氏氮之比小于4时，脱氮效果不好”，结合实际工程经验和可操作性。通过测试废水中BOD5/TN，判断废水的脱氮性能，详见下表。
表3.4.4-2  废水生物脱氮潜力分级
	BOD5/TN
	>6
	4~6
	<4

	生物脱氮潜力
	良好
	较好
	较差


（3）碳源利用方式判定
根据表3.4.4-3开展碳源判断。对于废水属于表3中“优质”“一般”的均可作为碳源进行综合利用。按利用方式，可分为直接利用和间接利用。将碳源利用方式分为直接和间接两种。其中，直接利用为可直接作为碳源进行利用，即一部分或全部替代乙酸钠等化学碳源物质；间接利用为以提高污水集中处理设施可生化性为目标，以减少乙酸钠等化学碳源物质的使用。
表3.4.4-3  碳源基本判断
	废水
	BC比

	
	良好
	较好
	较差

	CN比
	良好
	优质
	优质
	不宜

	
	较好
	优质
	一般
	不宜

	
	较差
	一般
	不宜
	不宜


（3）直接作为碳源的可行性评估
对于希望直接作为碳源的废水，需要进一步提高评估深度。
①反硝化速率对比测试
规定了利用反硝化速率测试评估废水碳源可利用性的方法。反硝化速率是评价碳源可被反硝化菌利用程度的重要指标，可通过批次试验测定。对比废水、污水集中处理设施进水、乙酸钠的反硝化速率，具体要求如下：
——选取集中处理设施缺氧池中的活性污泥作为反硝化速率试验体系的接种污泥，分别向活性污泥中添加废水、污水集中处理设施进水、乙酸钠，测定各自的反硝化速率，并进行对比。
具体可参考以下步骤：
a)取生物池内缺氧段的活性污泥样品至实验室，取一定体积活性污泥样品置于烧杯内，作为测试反应体系。
b)使用小型搅拌装置对反应体系进行搅拌，每间隔一定时间取样进行编号、离心、取上清液，测试其NO3--N并记录，计算单位质量污泥单位时间NO3--N去除量（单位为mg/g·h）。
c)测试开始时可适量加入NH₃-N，以补充原样中NO3--N不足。
d)加入废水、污水集中处理设施进水、乙酸钠，测试各自反硝化速率。
e)工艺测试时长以工艺缺氧水力停留时间为准。
——分析测试结果表征：废水反硝化速率达到或接近乙酸钠反硝化速率时，表明该废水可作为有效碳源，当废水的反硝化速率介于污水集中处理设施进水与乙酸钠基准速率之间，说明废水有助于提高下游污水集中处理设施进水的可生化性，但无法作为有效碳源。
②硝化反应抑制测试
规定了利用硝化抑制试验评估废水对污水处理厂硝化过程影响的要求。硝化抑制试验中的污泥取自污水处理厂好氧池，投加不同量的废水作为试验组开展对比试验，同时设置对照组，计算硝化速率抑制率，根据抑制率值大小考察采用废水作为碳源对污水处理厂硝化过程的影响，确定对污水处理过程中的硝化反应不会产生抑制作用的易废水稀释比例。具体参照ISO9509:2006《活性污泥微生物硝化抑制毒性试验》和OECD209《活性污泥呼吸抑制试验》。
③对磷去除的影响
在硝化抑制试验的同时测定反应体系中总磷浓度的变化以及硝化抑制试验中各试验组吸磷速率，考察易生物降解废水对除磷过程的影响。
④耗氧速率的抑制测试
参照《化学品活性污泥呼吸抑制试验》（GB/T 21796-2022）等方法开展，活性污泥取自污水处理厂好氧池，采用污水处理厂实际进水作为对照组，计算采用易生物降解废水作为碳源是否会对耗氧化速率产生抑制。
⑤评估结果
对于反硝化速率接近乙酸钠，且对硝化、除磷、耗氧等影响较小的废水，可直接作为碳源利用，使用时应根据确定的最佳稀释比例在缺氧池投加。反之，仍建议间接作为碳源利用。
3.4.5污水集中处理设施处理能力及碳源需求评估
主要包括需求分析、可行性分析、风险分析等内容要求，其中：
（1）处理能力评估
①污水集中处理设施水量影响评估
调研污水集中处理设施设计处理能力、实际处理水量情况，宜结合年均值、月均值以及纳管企业生产旺季、雨季等特殊排放时间段数据评估。当实际处理水量大于或等于设计处理水量时，说明污水集中处理设施处理能力不足，不具备接纳新的废水的能力。当实际处理水量小于设计处理水量时，新接纳废水对污水集中处理设施进水水量影响的确定按下式判断：
		()
式中：
——废水碳源综合利用纳管后污水集中处理设施每日进水量，m3；
——污水集中处理设施现状每日进水量，m3；
——第i个工业企业废水流量取值，m3/d，综合利用协商排放后不新增水量的此项取零；
m——涉及废水碳源综合利用的企业数量。
②污水集中处理设施进水水质影响评估
对标准中允许协商排放的污染物项目，应调研污水集中处理设施设计进水水质、实际进水水质情况，宜结合年均值、月均值以及纳管企业生产旺季、雨季等特殊排放时间段数据评估。当实际进水水质大于或等于设计进水水质时，说明污水集中处理设施处理能力不足，不具备接纳新的上游废水的能力。
当实际处理水量小于设计处理水量时，废水碳源综合利用或协商排放后对污水集中处理设施进水水质影响的确定按下式计算：
		()
式中：
——折废水碳源综合利用后第j项水污染物的进水浓度，mg/L；
——污水集中处理设施第j项水污染物进水浓度实际现状，mg/L；
——第i个工业企业第j项水污染物拟协商排放的进水浓度，mg/L，此项由双方协商确定，亦可利用公式（2）逆向推算推导后再验证；
——第i个工业企业第j项水污染物进水浓度实际现状，对于新纳管的排污单位此项取零，mg/L。
、见公式（1）。
③处理能力评估结论
污水集中处理设施处理能力同时满足以下条件时，具备接收第j项水污染物碳源综合利用或协商排放的能力：
小于等于污水集中处理设施设计处理水量；
小于等于污水集中处理设施设计进水水质。
（2）碳源需求评估
碳源需求评估主要包括实际运行中碳源投加量分析、理论碳源和可使用碳源对比分析等2种途径。其中理论碳源和可使用碳源对比分析要求如下：
通过计算污水集中处理设施理论碳源需求量，活性污泥脱氮过程的理论碳源需求量计算见公式：
	
式中：
——脱氮理论碳源需求量，kg BOD5；
——污水集中处理设施进水总氮浓度，mg/L；
——污水集中处理设施执行的总氮标准限值，mg/L；
——1kgNO3-N反硝化所需碳源的计量学系数，取值为4.5；
见公式（1）。
常规进水中可使用碳源量分析，计算公式见：
	
式中：
——可使用碳源量，kg BOD5；
——生物处理工艺进水BOD5浓度，mg/L；
见公式（1）。
判断污水集中处理设施是否需要投加碳源：
当时，则判定污水集中处理设施需要外加碳源以满足脱氮的需要。
[bookmark: _Toc174991809]3.4.6风险管控与评估
（1）风险管控
根据排污单位和污水集中处理设施执行的国家或地方水污染物排放标准，以及行业水污染物排放特征，确定分类管控的污染物清单。
——废水碳源综合利用过程中涉及排放标准中允许协商排放的污染物，污水集中处理设施应评估自身工艺运行现状，确保废水碳源综合利用实施后出水水质满足现行排放标准要求，且污染物排放量不超过许可总量；
——废水碳源综合利用过程中涉及排放标准不允许协商排放的污染物以及通过“5.1水质全分析”后发现其他有毒有害物质、腐蚀性、病原微生物的，应开展预处理并达到排放标准要求后再开展碳源综合利用评估工作。
（2）污水集中处理设施排放浓度的折算
对于废水碳源综合利用过程中涉及的污染物，按公式（5）开展污水集中处理设施出口排放浓度折算：

式中：
——折算的污水集中处理设施第j项水污染物的排放浓度限值，mg/L；
——第i个工业企业废水自行处理时适用排放标准中第j项水污染物的排放浓度限值，mg/L，排放标准中未作规定或规定为“不得检出”时，取零；
和m见公式（1）。
其中：，应将工业企业排入污水集中处理设施的实际废水流量与工业企业废水自行处理时适用排放标准中规定的单位产品基准排水量与产品产能的乘积进行对比：
如果实际废水排放量大于单位产品基准排水量×产品产能的计算值，则取单位产品基准排水量×产品产能的计算值
如果实际废水排放量小于等于单位产品基准排水量×产品产能的计算值,则取实际排水量。
对废水碳源综合利用过程中涉及的污染物，污水集中处理设施应开展出水浓度监测，并按公式（7）进行分析判断。公式成立则通过风险评估。
	
式中：
——污水集中处理设施第j项水污染物的监测浓度值；
——污水集中处理设施执行的排放标准或许可浓度限值；
见公式（6）。
[bookmark: _Toc174991810]3.4.7协商限值的确定
（1）协商排放可行性
在满足第5章、第6章和第7章评估结果的基础上，基于6.1.2的公式（2）逆向推导验证结果确定废水碳源综合利用相关污染物限值浓度：
作为碳源直接利用的，应与污水集中处理设施明确协商污染物浓度限值，签订合同，并应保证废水浓度相对稳定并符合协商要求；
作为碳源间接利用的，应综合考虑工业企业、污水集中处理设施、污水管网运营单位等多方及运行维护成本等因素，协商确定污染物浓度限值，并签订合同。
[bookmark: _Toc233209979]四、与有关法律、法规、规章的关系以及与相关国家标准、行业标准、地方标准的重复性、协调性
[bookmark: _Toc233209980][bookmark: OLE_LINK17]4.1与法律法规规章的关系
[bookmark: OLE_LINK27]4.1.1与法律法规的关系
《指南》严格遵循《生态环境法典》《民营经济促进法》《浙江省生态环境保护条例》《上海市环境保护条例》《江苏省生态环境保护条例》《排污许可管理条例》等上位法律法规的规定。其中：《生态环境法典》第298条和第303条，规定排向污水集中处理设施的工业废水应进行预处理，并达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放；向城镇污水集中处理设施排放水污染物的，应当符合水污染物排放标准。因此，《指南》严格按照上述要求，确定适用范围，确保符合法律规定要求。
[bookmark: _GoBack]《管理要求》涉及排污许可信息变更，因此根据《排污许可管理条例》明确废水作为碳源的实施路径，依托环境影响评价和排污许可证变更。
4.1.2与规章政策文件的关系
（1）规章方面。与《指南》密切相关的规章是《排污许可管理办法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等。《指南》严格上述规章要求落实工业企业排污许可、环境影响评价等工作。
（2）政策文件方面。《指南》按照《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）、《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》（发改环资〔2023〕1714号）等政策文件要求，开展废水作为碳源综合利用工作。
[bookmark: _Toc233209981]4.2与国家标准、行业标准、地方标准的协调性
[bookmark: _Toc233209982]《评估技术导则》与《化学品  活性污泥呼吸抑制试验》（GB/T 21796-2022）、《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》（HJ 2047—2015）、《国家水污染物排放标准制订技术导则》（HJ 945.2—2018）等相关国家和行业标准中对于可生化性、脱氮潜力等要求进行了充分衔接，确保与国家、行业相关标准相协调。
五、定量、定性技术要求的验证情况
[bookmark: _Toc233209983]5.1案例总体情况
标准编制组系统梳理长三角区域以及其他省市废水作为碳源综合利用或间接排放协商的案例，共计24个，其中长三角区域12个，其他省市12个。案例情况见下表5.1-1。
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表5.1-1  长三角区域及其他省市相关案例情况
	序号
	区域
	省市
	类型
	企业信息
	污水厂信息
	方式
	状态

	1
	长三角区域
	浙江
	酒类
	雪花啤酒（嘉善）有限公司
	嘉善大地污水处理工程有限公司
	市政管网
	已实施

	2
	
	
	酒类
	湖州特思拉啤酒有限公司
	德清县新市乐安污水处理有限公司
	市政管网
	已实施

	3
	
	
	酒类
	浙江同康酒业有限公司
	台州市水处理发展有限公司
	车辆转运
	已实施

	4
	
	
	酒类
	绍兴女儿红酿酒有限公司
	上虞区水处理发展有限责任公司
	市政管网
	已实施

	5
	
	
	酒类
	黄酒企业（整市推进）
	绍兴柯桥水处理发展有限公司
	市政管网
	正推进

	6
	
	
	食品类
	安吉祖名豆制食品有限公司
	安吉清源污水处理有限公司
	专管输送
	完成试验

	7
	
	江苏
	酒类
	百威（南通）啤酒有限公司
	南通市益民水处理有限公司
	市政管网
	已实施

	8
	
	
	酒类
	华润雪花啤酒（常州）有限公司
	常州江边污水处理厂
	市政管网
	已实施

	9
	
	
	酒类
	华润雪花啤酒（泰州）有限公司
	江苏港城污水处理有限公司
	市政管网
	已实施

	10
	
	
	酒类
	华润雪花啤酒（江苏）有限公司（苏州工厂）
	苏州工业园区清源华衍水务有限公司
	市政管网
	已实施

	11
	
	安徽
	食品类
	安徽阿幸食品有限公司
	合肥经济技术开发区污水处理厂
	专管
	已实施

	12
	
	
	
	可口可乐、统一等其他企业
	合肥经济技术开发区污水处理厂
	/
	正推进

	13
	非长三角地区
	湖南
	酒类
	园区内啤酒生产企业
	宁乡经开区工业污水处理厂
	市政管网
	已实施

	14
	
	湖南
	食品类
	顶津食品、中粮可口可乐、旺旺食品等20余家食品企业
	望城/宁乡经开区配套污水厂
	市政管网
	已实施

	15
	
	山东
	酒类
	青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒厂
	青岛市团岛污水处理厂
	市政管网
	已实施

	16
	
	山东
	酒类
	青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒三厂
	青岛崇杰环保平度污水处理有限公司
	市政管网
	已实施

	17
	
	山东
	酒类
	青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒四厂
	青岛首创瑞海水务有限公司
	市政管网
	已实施

	18
	
	山东
	酒类
	青岛啤酒（日照）有限公司
	日照城投环境科技集团
	专用污水管
	已实施

	19
	
	山东
	酒类
	世涛（山东）科技产品有限公司
	日照城投环境科技集团
	专用污水管
	已实施

	20
	
	山东
	饮料类
	中粮可口可乐饮料（山东）有限公司
	青岛水务集团有限公司
	市政管网
	已实施

	21
	
	广东
	酒类
	汕尾海丰珠江啤酒分装有限公司
	海丰县云水环保有限公司（第二污水厂）
	市政管网
	已实施

	22
	
	辽宁
	酒类
	华润雪花啤酒（辽宁）有限公司
	沈阳市苏家屯区污水处理厂
	市政管网
	已实施

	23
	
	湖北
	食品类
	蒙牛乳制品武汉有限公司
	金银湖污水处理厂
	市政管网
	正推进

	24
	
	四川
	酒类
	四川省古蔺郎酒厂（泸州）有限公司
	泸州市兴泸污水处理有限公司城东污水厂
	市政管网
	已实施






[bookmark: _Toc233209984]5.2典型案例分析
以浙江某酒厂为例，为与下游污水集中处理设施开展碳源综合利用协商排放工作，开展了碳源综合利用评估，情况如下：
[bookmark: 废水作为碳源的可行性评估]（1）废水作为碳源的可行性评估
[bookmark: 水质全分析]①水质全分析
查询酒类相关质量标准，发现处常规指标外，还涉及铅、镉等污染物限量，因此需对水质进行重金属指标分析。该酒厂生产废水主要包括两大类：第一类为浸米后的米浆水、发酵罐冲洗水等高浓度废水，每日产生量约90吨；第二类为罐装洗瓶、冲洗、冷却等低浓度废水，水量较大。高浓水与低浓水比例约为1:20。企业废水经厂内“酸化+厌氧+AO”工艺预处理后进入调节预酸化池，混合后进入纳管系统。对调节预酸化池进水和米浆水原水分别进行了水质全分析，结果如下：
表5.2-1 某酒厂废水水质全分析结果
	检测指标
	调节预酸化池进水
	米浆水原水
	说明

	pH（无量纲）
	4.27
	5.36
	偏酸性

	CODcr（mg/L）
	15790
	57990
	高浓度有机废水

	BOD₅（mg/L）
	15700
	57990
	高可生化性

	氨氮（mg/L）
	21.60
	2444
	米浆水氨氮极高

	总氮（mg/L）
	30.8
	2570
	—

	总磷（mg/L）
	16.8
	561
	—

	悬浮物（mg/L）
	65
	420
	—

	色度（倍）
	300
	2000
	—

	B/C比
	0.99
	1.00
	可生化性极好

	C/N比
	509.74
	22.56
	碳源极为丰富


重金属检测结果显示，铜、铅、镉、砷、汞、铬检测浓度均较低，符合排放要求。但米浆水原水中总锌检测浓度为5.62 mg/L，超出第二类污染物一级排放限值（2.0 mg/L）以及间接排放限值（5.0mg/L），需预处理。经调节与处理后显著降低，经分析为大米原料天然含锌、浸米工序溶出所致，因此米浆水原水不可直接纳管排放，需经厂内预处理后排放。
表5.2-2 某酒厂废水重金属检测结果
	检测指标
	调节预酸化池进水
	米浆水原水
	直接排放限值

	铜（mg/L）
	<0.04
	0.060
	0.5

	铅（mg/L）
	<0.1
	<0.1
	1.0

	锌（mg/L）
	0.239
	5.62
	2.0

	镉（mg/L）
	<0.05
	<0.05
	0.1

	砷（μg/L）
	<0.3
	4.0
	500

	汞（μg/L）
	<0.04
	0.46
	50

	铬（mg/L）
	<0.03
	<0.03
	1.5


[bookmark: 生物处理可行性分析]②生物处理可行性分析
[bookmark: 可生化性分析]——可生化性分析
根据《评估技术导则》可生化性分级，该酒厂调节预酸化池进水B/C比为0.99，米浆水B/C比为1.00，均远大于0.45，可生化性判定为“良好”。
[bookmark: 生物脱氮潜力分析]——生物脱氮潜力分析
该酒厂调节预酸化池进水C/N比为509.74（BOD₅/TN≈510），米浆水C/N比为22.56，均大于6，生物脱氮潜力判定为“良好”。酒厂废水可为下游污水厂反硝化脱氮过程提供碳源。
[bookmark: 碳源利用方式分析]③碳源利用方式分析
该酒厂废水BC比和CN比均为“良好”，碳源利用判定为“优质”，可作为碳源进行综合利用。综合考虑废水成分、废水浓度、水量波动、管网输送安全等因素，确定采用间接利用方式即以提高污水集中处理设施进水可生化性为目标，减少乙酸钠等化学碳源物质的使用。米浆水原水因含锌量超标需经厂内预处理后，与低浓水混合调节至适宜浓度方可纳管。
[bookmark: 污水集中处理设施的处理能力和碳源需求评估]（2）污水集中处理设施的处理能力和碳源需求评估
[bookmark: 处理能力评估]①处理能力评估
[bookmark: 水量影响评估]——水量影响评估
污水集中处理设施设计处理规模为30万吨/日，2025年实际日均处理量约24.9万吨，处理余量约5.1万吨/日，余量比例约17%。酒厂日均废水产生量约907 m³/d（最大1667 m³/d），仅占污水厂处理量的约0.36%~0.67%。原来酒厂为纳管企业，不新增水量。
按导则公式（1）计算：
Q = 249000 +0 = 249000 m³/d < 300000 m³/d
污水集中处理设施具备充足的水量接纳能力。
[bookmark: 进水水质影响评估]——进水水质影响评估
污水集中处理设施生活线设计进水水质为：COD 400 mg/L、BOD 200 mg/L、SS 350 mg/L、TN 55 mg/L、TP 3~5 mg/L、氨氮45 mg/L。2023~2025年实际进水平均水质为：COD 228~331 mg/L、BOD 98~111 mg/L、TN 36~44 mg/L、TP 3.4~4.1 mg/L、氨氮33~40 mg/L，B/C比0.33~0.46。
按导则公式（2）计算酒厂废水协商排放后对污水厂进水水质的影响：
以COD为例，拟协商上限COD为9000 mg/L，废水流量1667 m³/d：
= (249000 × 280 + 1667 ×（9000-40) / (249000 + 1667) ≈ 339 mg/L< 设计进水COD限值400 mg/L，满足设计要求。
按相同方法计算其他指标：
表5.2-3 协商排放后污水厂进水水质影响测算
	指标
	设计进水限值
	现状进水
	酒厂废水协商上限
	混合后浓度

	COD（mg/L）
	400
	280
	9000
	339

	BOD（mg/L）
	200
	105
	6000
	146

	SS（mg/L）
	350
	—
	1000
	355

	TN（mg/L）
	55
	39
	650
	44

	TP（mg/L）
	3~5
	3.7
	80
	4.2

	氨氮（mg/L）
	45
	36
	300
	39


在协商上限值范围内，混合后污水厂进水各项水质指标均满足设计进水水质要求。
[bookmark: 处理能力评估的判断]——处理能力评估的判断
根据导则6.1.3，污水集中处理设施处理能力同时满足以下条件：≤ 设计处理水量； ≤ 设计进水水质：判定结果：污水集中处理设施具备接收该酒厂废水作为碳源开展综合利用的能力。废水碳源综合利用后对进水水质的影响见
[bookmark: 碳源需求评估]②碳源需求评估
[bookmark: 理论碳源需求量分析]——理论碳源需求量分析
按导则公式（3）计算污水厂脱氮理论碳源需求量：
D = (39 - 12) × 4.5 × 249000 = 27 × 4.5 × 249000 = 30253500 g BOD₅/d ≈ 30.25 t BOD₅/d
[bookmark: 可使用碳源量]——可使用碳源量
按导则公式（4）计算常规进水中可使用碳源量：
A = 105 × 249000 = 26145000 g BOD₅/d ≈ 26.15 t BOD₅/d
[bookmark: 碳源需求的判断]——碳源需求的判断
按导则公式（5）判断：
30.25 t BOD₅/d > 26.15 t BOD₅/d，公式成立。
判定结果：污水集中处理设施需要外加碳源以满足脱氮需要，理论碳源缺口约为4.10 t BOD₅/d。酒厂废水可有效补充碳源需求，具备碳源综合利用的必要性和经济合理性。
[bookmark: 风险管控与评估]（3）风险管控与评估
[bookmark: 风险管控]①风险管控
根据该酒厂和污水集中处理设施执行的国家或地方水污染物排放标准，以及黄酒行业水污染物排放特征，确定分类管控的污染物清单如下：
表5.2-4 分类管控污染物清单
	管控类别
	污染物
	管控要求

	允许协商排放
	COD、BOD₅、SS、色度、氨氮、TN、TP、pH
	经协商确定限值后纳入排污许可证管理

	不允许协商排放
	铜、铅、镉、砷、汞、铬、总锌
	米浆水原水锌浓度5.62 mg/L超标，须经厂内预处理达标后方可纳管，其余检测浓度均较低，定期监测即可


该酒厂废水经水质全分析后，未发现除锌以外的其他有毒有害物质、腐蚀性物质或病原微生物。锌超标问题可通过厂内预处理（米浆水与低浓水混合沉淀）解决，满足排放要求。
[bookmark: 风险评估]②风险评估
重金属等特征污染物以通过企业预处理达到要求，按导则公式（6）对污水集中处理设施出口排放浓度进行折算。该酒厂废水实际排放量（907~1667 m³/d）小于排污许可证批准排放量（2600 m³/d），按导则规定取实际排水量。
其余协商污染物均应满足污水处理厂的排放标准要求。
[bookmark: 废水碳源综合利用相关限值的确定]（4）废水碳源综合利用相关限值的确定
在满足上述三章评估结果的基础上，基于导则6.1.2公式（2）逆向推导验证。
	
为污水处理厂的设计进水水质
由于酒厂废水利用后未增加废水排放量，取零。由于收集范围内同期有其他黄酒企业开展废水碳源综合利用评估，因此取多家企业的废水量加和。
最终确定该酒厂废水碳源综合利用相关污染物限值如下：
表5.2-5 某酒厂废水碳源综合利用协商排放限值
	污染物指标
	协商基准值（mg/L）
	协商上限值（mg/L）
	现状实际范围（mg/L）
	确定依据

	pH（无量纲）
	6~9
	6~9
	5.92~7.17
	需调节后排放

	CODcr
	8000
	9000
	7000~8500+
	污水厂进水混合后≤400

	BOD₅
	5500
	6000
	3000~4000
	污水厂进水混合后≤200

	SS
	1000
	1000
	<500
	污水厂进水混合后≤350

	色度（倍）
	2000
	2000
	<2,000
	参照行业特征

	氨氮
	300
	300
	<150
	污水厂进水混合后≤45

	TN
	650
	650
	76~150
	污水厂进水混合后≤55

	TP
	80
	80
	16.8~40
	污水厂进水混合后≤5

	注：1、表中值为取整后的结果；
2、基于逆推导公式获得了协商基准值；
3、COD、BOD在最终确定过程中考虑了管道输送过程的降解效应，在公式推导的基础上上浮80%，得到了协商上限值。


具体实施时，建议采取分步实施策略：第一阶段（1~3个月）COD纳管限值5000→6000 mg/L；第二阶段（3~6个月）7000→8000 mg/L稳定运行并评估；第三阶段（6~12个月）8000→9000 mg/L。稳定运行后，协商限值经核定后依法载入排污许可证，作为间接排放限值和监督管理依据。

[bookmark: _Toc233209985][bookmark: OLE_LINK5]六、重大意见分歧的处理依据和结果
无。
[bookmark: _Toc233209986][bookmark: OLE_LINK6]七、贯彻实施标准的要求、措施和建议
[bookmark: _Hlk233099011]对贯彻实施《指南》的要求、措施和建议，做如下提议：
（一）总体要求
按照《长江三角洲区域地方标准管理工作指南（试行）》相关规定，以“区域联动、行业协同、企业主体”为原则，通过标准解读、宣贯培训、入企帮扶等途径，全面提升相关管理部门、污水处理厂及企业对标准的认知水平和执行能力，推动《指南》落地见效、贯穿工作实践。
（二）具体举措
（1）制定宣贯计划。各省（市）结合标准内容和本地实际，将《指南》宣贯工作列入年度标准宣贯计划，采取宣讲、培训、宣传等多种形式，统筹推进标准宣贯工作。
（2）拓宽宣传渠道。充分运用会议、内部刊物、电子屏幕、微信公众号等载体，广泛宣传标准内容。同时，依托标准宣贯要求，面向管理部门、污水处理厂及企业开展宣贯，助推《指南》落地实施，助力企业开展废水碳源利用工作。
（3）深化入企帮扶。建立实施反馈机制，对《指南》落地实施过程中存在疑问的企业、行业进行技术指导与帮扶，加快推进废水碳源综合利用工作。
（三）建议
总结凝练《指南》在长三角区域实施情况，进一步推动《指南》上升为行业标准、国家标准。
[bookmark: _Toc233209987][bookmark: OLE_LINK7]八、预期的社会、经济、生态效益
（一）社会效益
《指南》指在规范和指导废水碳源利用或间接排放协商相关工作要求，明确管理层面、技术层面以及实施后效益层面各项技术要求。有助于具备可碳源利用或可协商企业加快推动相关工作，助力企业和污水处理厂降本、降碳和增效，具有良好的社会效益。
（二）经济效益
《指南》出台实施将会为可作为碳源利用的企业带来客观的经济效益，根据相关案例至少为企业节省10~150万元/年不等的运行费用。同时，也可为污水处理厂提供碳源，或提升进水BOD5浓度，降低污水处理厂碳源补充量，对污水处理厂而言也将获得一定的经济效益；根据相关案例预计可减少碳源费用20~200万元/年。
（三）生态效益
按照《指南》第1部分《管理要求》污染物不增的基本原则，废水碳源综合利用或间接排放限值协商不会额外增加污染物排放。但由于通过碳源利用或间接排放协商，均能实现降碳效益，有效降低企业污水处理运行能耗，减少污水处理厂碳源补充，因此在降碳方面效益显著。
[bookmark: _Toc233209988]九、是否存在影响公平竞争内容的说明
《指南》为推荐性技术标准，不涉及行政许可、市场准入、资质认定等限制性内容。《指南》规定的路径、方法等为开放性路径，不指定特定产品、设备或服务商，不设置排他性门槛，不影响各类市场主体公平参与竞争。同时，《评估技术导则》更多的从评估方法、测试分析等角度开展评估，不存在不同主体会受到不同待遇的情况。
[bookmark: _Toc233209989]十、其他应当说明的事项
无。
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